**SHPB实验系统使用**

**规章制度**

1 使用前，必须熟练掌握操作步骤。

2 各项准备工作完成后，试验开始前才能充气。充气时沿整个轴向和试件周围不得站人，且不得一边有人充气，一边有人对系统做其它工作。同时，操作者必须时刻牢记是否已经充气，发射管中是否有子弹，以防止误触发造成人员伤亡事故。

3 进行脆性材料冲击压缩试验时，必须对试件飞散采取防护措施。

4 必须保证缓冲装置能正常工作且就位。

5 试验结束，必须关闭气阀、电源；清理工作台面和实验室，保持清洁；离开时，锁好门窗。

6 未经允许，以及设备故障时，不得擅自使用或检修。

设备故障维修联系人：武工186 9580 1945

生态建筑与环境构建河南省工程实验室

2017年4月25日