**ES-30-370振动实验系统使用**

**规章制度**

1 禁止穿拖鞋操作实验机，女士操作时应将长发盘起；

2 使用前，请详细阅读试验机说明书，必须熟练掌握操作步骤；

2 开通总电源前，务必保证功放开关处于关闭状态；

3 请在实验前严格检查振动台的隔振气囊气压和中心气压。气压不足时，请按照说明书进行补气或者进行调节；

4 在实验进行前，对没有用到的安装孔进行保护，防止异物进入孔内；

5 杜绝暴力安装、拆卸，防止安装孔滑丝和振动台损坏；

6 试件要安装牢固、各部分要有可靠连接，防止振动时试件或者零件飞出伤人；

7 试验结束，必须关闭功放电源、总电源、空气压缩机和控制仪及电脑电源；

8 实验结束后，请将工具、传感器装盒归位，并将所有电线和信号线理清并扎束；清理工作台面和实验室，保持清洁；离开时，锁好门窗。

9 未经允许，以及设备故障时，不得擅自使用或检修。

 设备故障维修联系人：沈工 18962120511

 生态建筑与环境构建河南省工程实验室

2017年4月25日